Juke 4wd CVT Immo-key
Блок BCM, слева под панелью на стенке
Черный разъем: Фиолетовый  и белый – Повороты
Синий – Багажник, наискось 1й салатовый пропускаем, подряд  салатовый (2й), коричневый, голубой, красный – двери – можно все  объеденить.
Белая фишка много тонких: возле замка защелки  Серый – Закрытие, Коричневый – открытие
Белая с толстыми : Черный - Масса

Генератор – розовый 3й слева, на фишке приборки.
Замок
+12в – Синий
Стартер –белый
Зажигание 1 – Красный
Зажигание 2 (пропадает при старте) – Желтый
Коричневый  - АСС можно не использовать – на печку не влияет, магнитола не работает. 
В левом переднем пороге бензонасос – зеленый (идет под переднее сиденье).


Кнопочный
Кнопка Старт в углу Салатовый
ВСМ 
СТАРТ Верхняя правая фишка (белая) – плоская сторона 11й провод салатовый пин (31)
ДВЕРИ – Черная левая нижняя фишка нижний ряд подряд: Синий - багажник, Коричневый, Голубой - водительская, Салатовый, Красный- пассажирская.
Ц.З. – Черная правая нижняя фишка, нижний ряд 8 – коричневый –открытие, 9-серый – закрытие.
Парковка - Черная правая нижняя фишка, Верхний ряд, 3й слева зеленый «Р»=0,  остальное +12
ПОВОРОТЫ – Левая верхняя белая фишка Нижний ряд -4,5 белый, фиолеовый.
Тормоз – Голубой на педали (белый разъем)
Генератор – розовый 3й слева, на фишке приборки.


